**提名表格**

1. **提名機構資料**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名稱： | （中文） |  | | |
|  | （English） |  | | |
| 地址: | （中文） |  | | |
| 聯絡人姓名： | （\*先生/女士） | | 職位： |  |
| 電話： |  | | 傳真： |  |
| 電郵： |  | | | |

1. **提名建築物資料**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名稱： | （中文） | |  | |
|  | （English） | |  | |
| 地址: | （中文） | |  | |
| 類別： | 🞏商場  🞏酒店（只限非政府建築物）  🞏商業樓宇（只限非政府建築物） | | | |
| 總樓層數目： | |  | | |
| 總樓面面積： | | (平方米) | | (平方呎) |
| 公用地方面積： | | (平方米) | | (平方呎) |
| 落成日期： | | **年　　　月** | | |

1. **物業管理公司資料（如與提名機構相同，則不用填寫）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🞏資料與提名機構相同 | | | | | |
| 名稱： | （中文） | |  | | |
|  | （English） | |  | | |
| 地址: | （中文） | |  | | |
| 聯絡人姓名： | | （\*先生/女士） | | 職位： |  |
| 電話： | |  | | 傳真： |  |
| 電郵： | |  | | | |

**\*請刪除不適用者**

1. **建築物的無障礙設施（由提名機構填寫）**

如提名的建築物已符合相關條件，請在空格內填上「✓」。有關資料將作為初步評審的參考。

|  |  |
| --- | --- |
| **準則1：建築物的主要出入口及室內主要通道暢通無阻** | |
| 1. 主要出入口裝設自動門 |  |
| 1. 門闊度不少於800毫米 |  |
| 1. 開門力度不得過重。連接室內和戶外的門於開啟時所需的水平力不超過30牛頓（即6.74磅力）；連接室內和室內的門於開啟時所需的水平力不超過22牛頓（即4.95磅力） |  |
| 1. 無框玻璃門設有容易辨識的標誌 |  |
| 1. 通道淨闊度不少於1050毫米 |  |
| 1. 斜道坡度不可超過1:12 |  |
| 1. 斜道兩旁設扶手，扶手兩端作地平線式伸展至少300毫米 |  |
| 1. 斜道兩端設觸覺警示磚 |  |
| 1. 樓梯設有扶手，扶手兩端作地平線式伸展至少300毫米 |  |
| 1. 樓梯及電動樓梯兩端設觸覺警示帶 |  |
| 1. 有充足照明光線，地面入口大堂及升降機有不少於120 勒克斯光度的照明度，樓上的升降機大堂、走廊、暢通易達路徑及樓梯有不少於85勒克斯光度的照明度 |  |
| **準則2：如建築物設有升降機，則須設有最少一部無障礙升降機** | |
| 1. 有直接通道前往無障礙升降機 |  |
| 1. 大堂按鈕設於離地900毫米至1200毫米 |  |
| 1. 升降機內部面積不少於1200毫米x 1100毫米 |  |
| 1. 升降機內按鈕設於離地900毫米至1200毫米（或設輔助控制板） |  |
| 1. 按鈕設有點字及可觸覺的記號，並可容易摸讀 |  |
| 1. 設發聲音訊顯示上落方向及停留的層樓 |  |
| 1. 升降機內設有緊急警號按鈕、作回應用的蜂鳴器和指示燈及對講機 |  |
| 1. 作回應用的指示燈可閃亮，閃燈的旁邊設有以中英文書寫的告示：「此燈閃亮時，表示已收到求救信息，請耐心等候求援。」 |  |
| **準則3：大堂設有協助殘疾人士的設施** | |
| 1. 如有為公眾提供平面圖，需另設有摸讀地圖 |  |
| 1. 設盲人引導徑從主要入口引領往升降機大堂、服務櫃台及摸讀地圖（只適用於商場） |  |
| 1. 最少有一資訊櫃台的桌面高度不超過750毫米（只適用於商場及酒店） |  |
| 1. 如周圍環境嘈雜或櫃枱設有屏幕，最少有一資訊櫃台設有感應圈輔聽系統，並設有標誌（只適用於商場及酒店） |  |
| 1. 設有視覺火警訊號系統裝置 |  |
| **準則4：如樓層設有洗手間，則須設有無障礙洗手間** | |
| 1. 前往洗手間的走廊闊度最少為1050毫米 |  |
| 1. 門開啟後淨闊度最少有800毫米 |  |
| 1. 開門力度不得過重。連接室內和戶外的門於開啟時所需的水平力不超過 30牛頓（即6.74磅力）；連接室內和室內的門於開啟時所需的水平力不超過 22牛頓（即4.95磅力） |  |
| 1. 洗手間活動範圍的淨空間面積不少於1500毫米x 1500毫米 |  |
| 1. 水龍頭設計為自動式或槓桿式 |  |
| 1. 設有操作正常的緊急召援鐘 |  |
| 1. 設有視覺火警訊號系統裝置 |  |
| 1. 坐廁旁的牆上裝有1條水平扶手及1條垂直扶手，長度不少於600毫米 |  |
| 1. 坐廁另一邊裝上1道摺合扶手，長度不少於750毫米 |  |
| 1. 沖水掣設於坐廁外側 |  |
| 1. 殘疾人士洗手間不可上鎖或堆放雜物 |  |
| **準則5：設有足夠及清晰的標誌，指示供殘疾人士使用的設施** | |
| 1. 於當眼處設清晰殘疾標誌指示無障礙通道、無障礙升降機和殘疾人士洗手間等的位置 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **準則6：如設有停車場，則同時設有殘疾人士停車位** | |
| 1. 如有停車場，須設有殘疾人士泊車位 |  |
| 1. 殘疾車位須鄰近無障礙升降機 |  |
| 1. 殘疾車位闊度不少於3500毫米 |  |
| 1. 殘疾車位的地面須設有清晰標示面積為1500毫米x 1500毫米的國際暢通易達標誌 |  |
| **準則7：設有適合殘疾人士使用的客房（只適用於酒店）** | |
| 1. 每100間客房最少設2間殘疾人士客房 |  |
| 1. 客房門口及客房內廁所門口的淨闊度不少於800毫米 |  |
| 1. 房間內通道不少於800毫米 |  |
| 1. 洗手間及浴室內須有足夠空間讓輪椅轉動 |  |
| 1. 坐廁兩旁設有扶手 |  |
| 1. 有提供輔助淋浴設備 |  |

**附加資料（可選擇填寫。如不敷應用，可另頁書寫）：**

如該建築物有提供不在上述7項準則內的設施或安排，以促進建築物內的無障礙環境，請提供相關資料及相片作補充。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| 🞏 本人已閱讀並明白及同意嘉許計劃條款及細則。 | | | |
| **日期：** |  | **提名機構蓋章：** |  |